**设备规格书**


**验孔前吹孔机**

**设备生产地：深圳市坪山区沙博社区沙博路德辉街4号**

电 话：13451758223

联系人：龙德全

设备图片



**设备名称：验孔前吹孔机**


**设备编号：CKJ-190717-01**

**客 户：XXX 电子有限公司**

**一、基本数据:**

1. **最大尺寸：630mm\*630mm**
2. **最小尺寸：330mm\*330mm**
3. **板厚：0.5mm-3.2mm**
4. **速度：5米/分钟**
5. **功率：220V 1000W**
6. **气压：7KG 进气主管1.5寸接到设备盘边**
7. **吹孔率：0.15mm以上孔径吹孔率达95%以上（PP粉尘可以达到这个吹孔率，如有PP胶渣就无法吹掉）。**
8. **功能区介绍：**

吹空装置，使用工厂普通空压即可，主进气由于6根12气管。



**三、设备组成部分**

**1、输送段工位：**

A、机架：45#方钢焊接+钢网+烤漆

B、输送：40滚轮，滚轮间距50

C、设备尺寸：800\*860\*800

**2、吹孔段：**

A机架：45#方钢焊接+钢网+烤漆

B、输送：40滚轮，滚轮间距50

C、吹孔装置：采用日本增压吹孔风刀

D、抽尘：鼓风机+卡式过滤网

E、设备尺寸：400\*860\*800

**3、输送段**：

A、机架：45#方钢焊接+钢网+烤漆

B、输送：40滚轮，滚轮间距50，

C、设备尺寸：800\*860\*800

**四、配件表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 主要配件表 | 主要品牌 |
| 1 | PLC | 松下 |
| 2 | 触摸屏 | 伟伦 |
| 3 | 直流调速马达 | JSCC |
| 4 | 轴承 | NSK |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 易耗品配件表 | 品牌 | 单价 |
| 1 | 过滤网（定制） | 克鲁斯 |  |
| 2 | 气管 | 国产 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**六、易耗品**